[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
nan=Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1kV, słupów wraz z oprawami oświetleniowymi w celu oświetlenia ulicy Leśnej w Gogołowej
pe=1
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	2	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk
afn=47-450 Roszków, ul. Pomnikowa 6
nb=Budowa elektroeneregtycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1kV, słupów żelbetowych wraz z oprawami oświetleniowymi w celu oświetlenia ulicy Leśnej w Gogołowej
ab=Gogołowa, ul. Leśna
ni=Gmina Mszana
ai=44-325 Mszana, ul. 1 Maja 811310
br=Inżynieryjna
nk=Rafał Kramarczyk	Inżynieryjna
npn=    	Inżynieryjna
dt=2021-12-13	0
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
pcn=IV kw 2021

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Linia oświetlenia 
wa=0
kn=0	0	0
id=15631
nu=1

[POZYCJA]
id=20734
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0724-02	5	0724-02		0
na=Wykopy pionowe ręczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - wykopy kontrolne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=16.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	(1,5*1,0*1,0)*11						

[POZYCJA]
id=20736
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0903-01	5	0903-01		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 /4,3
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=20747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0903-01	5	0903-01		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 /6
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20768
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0903-04	5	0903-04		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyty przelotowe  z hakami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=20774
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0903-04	5	0903-04		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -pozostałe haki
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=15643
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0905-01	5	0905-01		0
na=Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=0.48
jm=km.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	0,48						

[POZYCJA]
id=19151
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0904-01	5-10	0904-01		0
na=Montaż mostków rozłącznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19063
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		0
na=Montaż wysięgników rurowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=21169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		0
na=Montaż wysięgników rurowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19069
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=19075
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-01	5	1003-01		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=6
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=19078
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0906-02	5	0906-02		0
na=Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=19090
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		0
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=19016
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0906-01	5	0906-01		0
na=Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0906-03	5	0906-03		0
na=Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0603-06	5	0603-06		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach - bednarka do słupa E
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8*2						

[POZYCJA]
id=19115
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0611-06	5-08	0611-06		0
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		0
na=Uziomy ze stali ocynkowanej ogniowo o długości 10 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=19142
pd=ELEKTROMONTA» wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1346-12	18	D13 1346-12		0
na=Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=15549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0501-01	1	0501-01		0
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=300
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[ELEMENT 1]
na=Opłaty dodatkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=16415
nu=2

[POZYCJA]
id=2590
pd=				 		0
na=Wyłączenie sieci nN, dopuszczenie do prac Tauron Dystrybucja SA
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=20792
pd=				 		0
na=Nadzory branzowe
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16418
pd=				 		0
na=Obsługa geodezyjna
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
93693c57 1afbaa1c2264f8a1f2acdc3