[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.400.12
nan=Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1kV,  słupów żelbetowych wraz z oprawami oświetleniowymi w celu wykonania oświetlenia łącznika ulicy Słonecznej i Wiejskiej w Gogołowej.
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	2	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	
nfn=Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk
afn=47-450 Roszków, ul. Pomnikowa 6
nb=Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1kV,  słupów żelbetowych wraz z oprawami oświetleniowymi w celu wykonania oświetlenia łącznika ulicy Słonecznej i Wiejskiej w Gogołowej.
ab=Gogołowa, łącznik ulicy Słonecznej i Wiejskiej
ni=Gmina Mszana
ai=44-325 Mszana, ul. 1 Maja 811310
br=Inżynieryjna
nk=Rafał Kramarczyk	Inżynieryjna
npn=    	Inżynieryjna
dt=30.11.2023	0
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
pcn=III kw 2023

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Linia oświetlenia 
wa=0
kn=0	0	0
id=15631
nu=1

[POZYCJA]
id=20734
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0724-02	5	0724-02		0
na=Wykopy pionowe ręczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - wykopy kontrolne
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	7,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=7,5	1	(1,5*1,0*1,0)*5						

[POZYCJA]
id=20736
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0903-01	5	0903-01		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 /4,3
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	3		1
jm=słup	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=21268
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0903-01	5	0903-01		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 /6
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	2		1
jm=słup	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=20768
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0903-04	5	0903-04		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyty przelotowe  z hakami
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=20774
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0903-04	5	0903-04		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -pozostałe haki
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=15643
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0905-01	5	0905-01		0
na=Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	0,172		1
jm=km.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=0,172	1	0,172						

[POZYCJA]
id=21316
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0905-01	5	0905-01		0
na=Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	0,05		1
jm=km.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=19151
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0904-01	5-10	0904-01		0
na=Montaż mostków rozłącznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19063
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		0
na=Montaż wysięgników rurowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=19069
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=19075
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-01	5	1003-01		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	3		1
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=19078
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0906-02	5	0906-02		0
na=Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=19090
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		0
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=0	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=19016
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0906-01	5	0906-01		0
na=Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0906-03	5	0906-03		0
na=Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=21281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0603-06	5	0603-06		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach - bednarka do słupa E
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=0	36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	9*4						

[POZYCJA]
id=21450
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0611-06	5-08	0611-06		0
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=21295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		0
na=Uziomy ze stali ocynkowanej ogniowo o długości 9 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=21305
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		0
na=Uziomy ze stali ocynkowanej ogniowo o długości 6 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19142
pd=ELEKTROMONTA» wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1346-12	18	D13 1346-12		0
na=Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=0	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=15549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0501-01	1	0501-01		0
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=0	130		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[ELEMENT 1]
na=Opłaty dodatkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=16415
nu=2

[POZYCJA]
id=20792
pd=		  		 		0
na=Nadzory branzowe
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16418
pd=		  		 		0
na=Obsługa geodezyjna
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
8AF257F20F1C2D2FA4233DE2042B41F0
