Wyjaśnienie do przedmiaru robót - drogi ul. bocznej Wolności w Połomi

Pozycja nr 3 dotycząca frezowania nawierzchni asfaltobetonowej zawiera odwóz materiału z frezowania na odległość do 1 km.  
W pozycji przedmiaru nr 4 zawarto odwóz materiału z rozbiórki krawężnika betonowego z poz. nr 1 na odległość 1 km.  
Pozycja nr 5  (krotność wywozu) obejmuje odwóz łącznie krawężnika z rozbiórki i nawierzchni asfaltobetonowej z frezowania na odległość następnych 9 km.  
Pozycja nr 6 (utylizacja) obejmuje łącznie utylizację krawężnika z rozbiórki i nawierzchni asfaltobetonowej.