Mszana, 26.01.2024r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **„Rewitalizacja centrum Gogołowej”**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Zamawiający – Gmina Mszana, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), w związku z zapytaniem do niniejszego postępowania udziela wyjaśnienia treści SWZ:

**Pytanie**

1. Branża elektryczna. W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 12.1 z dnia 25.01.2024r., proszę o potwierdzenie, że kosztorysy należy dołączyć do umowy po wyborze wykonawcy oraz że nie jest wymagane złożenie kosztorysów do oferty.

2. Branża elektryczna. Proszę o potwierdzenie, że oprawy oświetlenia zewnętrznego ELBA LED 36W 2700K są razem ze słupami w posiadaniu Inwestora oraz że nie należy ich ujmować w wycenie.

3. Branża elektryczna. Czy fundament pod słupy oświetlenia zewnętrznego jest w zakresie wykonania branży elektrycznej?

4. Branża elektryczna. Proszę o podanie długości pasków LED - LD1 oraz LD2.

5. Branża elektryczna. Proszę o sprecyzowanie czy połączenie między ZZ-P, a ZK-WG ma

być wykonane kablem YKY 4x240mm2 czy kablem YKY 1x240mm2?

6. Mając na uwadze czas potrzebny na opracowanie tematu zgodnie z odpowiedziami, proszę

o przesunięcie terminu składania ofert do 08.02.2024r.

**Odpowiedź do pkt 1:**

Zamawiający potwierdza, że kosztorysy należy dołączyć do umowy po wyborze wykonawcy oraz że nie jest wymagane złożenie kosztorysów do oferty.

**Odpowiedź do pkt 2:**

Zamawiający potwierdza, że oprawy oświetlenia zewnętrznego ELBA LED 36W 2700K są razem ze słupami w posiadaniu Inwestora oraz że nie należy ich ujmować w wycenie. Ponadto Zamawiający informuje, iż fundamenty pod słupy oświetleniowe są również w posiadaniu Zamawiającego i nie należy ich ujmować w wycenie.

**Odpowiedź do pkt 3:**

Fundamenty pod słupy oświetlenia zewnętrznego są w posiadaniu Zamawiającego. Zakres robót związanych z oświetleniem zewnętrznym obejmuje montaż fundamentów wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi oraz instalacją zasilającą i sterującą oświetleniem zewnętrznym.

**Odpowiedź do pkt 4:**

Zgodnie z zestawieniem materiałów.

LD1  2x12m

LD2 2x6m

**Odpowiedź do pkt 5:**

Zgodnie ze schematem E09. ZZ-P należy wykonać kablem YKY 4x240mm2, natomiast połączenie ZK-WG a RG należy 4xYKY 1x240mm2.

**Odpowiedź do pkt 6:**

Zamawiający **nie dokonuje** zmiany terminu składania ofert. Uwzględnienie odpowiedzi na powyższe pytania nie wymaga 7 dniowego okresu wydłużenia składania ofert.

Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
o udzielenie zamówienia.

***Wójt Gminy Mszana***

***/-/ mgr Mirosław Szymanek***