Mszana, 21.03.2023r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **„Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej” (II postępowanie)**

**Modyfikacja treści SWZ nr 1**

Zamawiający – Gmina Mszana, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm) dokonuje zmiany treści SWZ   
w następującym zakresie:

**Odpowiedzi na zadane pytania:**

**Pytanie nr 1**

W zakresie wymaganych referencji proszę o wyjaśnienie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub budowie lub przebudowie co najmniej jednego placu parkingowego lub drogi lub zagospodarowania terenu, w zakres tej roboty wchodziła budowa drogi lub chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.

Czy wskazana wartość dotyczy całej roboty w ramach, której należy wykonać budowę drogi lub chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego, czy też wartość tych konkretnych prac ma wynosić min. 1,5 mln złotych brutto?

**Odpowiedź:**

Wskazana wartość zamówienia 1.500.000,00 brutto dotyczy całości robót.

**Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie, że ściana oporowa nr 3 nie wchodzi w zakres prac.

**Odpowiedź:**

Ściana oporowa nr 3 nie wchodzi w zakres prac – nie będzie wykonywana.

**Pytanie nr 3**

Proszę jednoznacznie wskazać rodzaj drewna, z którego należy wykonać pergolę. Iroko czy swierk?

**Odpowiedź:**

Można zastosować świerk odpowiednio zaimpregnowany impregnatem głęboko penetrującym rozpuszczalnikowym dwukrotnie oraz lakierobejcą dwukrotnie w kolorze pinia.

**Pytanie nr 4**

Czy stopnie betonowe mogą być wykonane z krótszych prefabrykatów (długość 2 x 90 cm, zamiast 180 cm; długość 2 x 135 cm zamiast 270 cm)?

**Odpowiedź:**

Stopnie mogą zostać wykonane z prefabrykatów o długości odpowiednio 90 i 135 cm

**Pytanie nr 5**

Proszę o bliższe informacje dot. ogrodów wertykalnych. Konstrukcja. Sposób montażu. Rośliny.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać jako typowe rozwiązanie, konstrukcja nośna ogrodów z kształtowników ze stali nierdzewnej lub aluminiowe. Można także zastosować ścianę betonową. Jako warstwa podkładowa należy zastosować płyty OSB-3, którą należy zaizolować przeciwwilgociowo.  Sadzenie roślin proponuje się w systemie filcowym, zamontowane na stalowej podkonstrukcji. Rośliny należy sadzić w pojedynczych kieszeniach z filcu, który spełnia funkcję podłoża dla roślin. Maty posiadają odpowiedni splot, który umożliwia przerost korzeni między włóknami.

Panele z roślinami proponuje się szerokości około 1,2-1,3m.

Pomiędzy fragmentami ścian ogrodu wertykalnego należy zastosować panele drewniane, szerokości 1,8-2,2m, zaimpregnowane lakierobejcą w kolorze piniowym.

Wysokość paneli i ogrodów wertykalnych : 2,2m; długość ogrodu 25mb.

Ze względu na niską wysokość ściany proponuje się system nawadniania manualny.

Na 1m2 powinno być zasadzone około 25-30 roślin. Przykładowe rośliny: trawy różnego rodzaju np. konwalnik. hakonechloa, aureola, żurawki różnego rodzaju oraz byliny typu jeżówka purpurowa, gailardia oścista, nachyłek.

**Pytanie nr 6**

Proszę o określenie parametrów wielkościowych planowanych nasadzeń (obwód pnia; wielkość pojemnika)

**Odpowiedź:**

SKWER B/ PARKING NR 4

- 1szt x platan klonolistny, sadzonka w pojemniku 5l, wysokość min.120cm

- 8szt x kolumnowa sosna czarna, sadzonki 20-30cm, w pojemniku 2l

- 5szt x klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm

- 40 x niedźwiedzie futro, kostrzewa miotlasta, wysokość 20cm,

PARKING NR 3

- 18 szt x głóg, wysokość sadzonki min. 50cm

- 5 szt x klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm

PLAC PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM

-8 szt x klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm

-1szt x klon pospolity, kulisty, o żółtych liściach, na pniu, sadzonka w poj. 5l, wysokość min. 130cm

SKWER A

- 6szt x klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm

- 3szt x klon purple globe, na pniu,  kulisty, wysokość sadzonki 160-180cm, waga 2kg;

- 18szt x kolumnowa sosna czarna, zielona, sadzonka w poj. 2l, wysokość 40-50cm

- 18szt x miłorząb dwuklapowy menhir, wysokość sadzonki min. 40cm

- 72 szt x trawa : trzcinnik Karl Foerster, Proso Heavy metal, rozplenica japońska hameln

- 10szt pnącza - róża pnąca amadeus, doniczka 6l, kolor czerwony

razem:

1. platan klonolistny, sadzonka w pojemniku 5l, wysokość min.120cm - 1szt

2. kolumnowa sosna czarna, sadzonki 20-30cm, w pojemniku 2l -  26 szt

3. klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm - 24 szt

4. klon pospolity, kulisty, o żółtych liściach, na pniu, sadzonka w poj. 5l, wysokość min. 130cm - 1 szt

5.  klon purple globe, na pniu,  kulisty, wysokość sadzonki 160-180cm, waga 2kg - 3 szt

6. głóg, wysokość sadzonki min. 50cm - 18szt

7. miłorząb dwuklapowy menhir, wysokość sadzonki min. 40cm - 18szt

8. trawa : trzcinnik Karl Foerster, Proso Heavy metal, rozplenica japońska hameln - 72szt

9. niedźwiedzie futro, kostrzewa miotlasta, wysokość 20cm - 40szt

10. róża pnąca amadeus, doniczka 6l, kolor czerwony - 10szt

**Pytanie nr 7**

W załączniku 11-Projekt techniczny budowlany str. 38-39 w detalach ułożenia kostki brukowej wskazano wielkoformatowe płyty, brak jednak takich płyt w przedmiarze. Czy chodzi o kostkę brukową oznaczoną nr 3?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zmiany dotyczące SWZ**

* **W rozdziale VIII ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, powyższe oznacza, iż Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.04.2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.

* **W rozdziale IX:**

**ust. 1.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Ofertę należy złożyć do dnia **30.03.2023r**. **do godziny** **10:00** na Platformie przetargowej <https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,121183,6d5f0b44236dd3935ae81f79ff148afd.html>

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

**ust. 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.03.2023r. o godzinie 10:15** na komputerze Zamawiającego poprzez odszyfrowanie i pobranie z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W wycenie należy uwzględnić wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w udzielonych odpowiedziach.

***Wójt Gminy Mszana***

***/-/ mgr Mirosław Szymanek***