Mszana, 24.02.2023r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **„Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej”**

**Modyfikacja treści SWZ nr 3**

Zamawiający – Gmina Mszana, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm) dokonuje zmiany treści SWZ   
w następującym zakresie:

**Odpowiedzi na zadane pytania:**

**Pytanie nr 1**

Proszę o określenie metody wykonania ścian oporowych na terenie skweru „A”

W odpowiedziach z dnia 20.02.2023r.:

*„Pytanie nr 2*

*Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowych dot. wykonania ściany oporowej nr3.*

*Odpowiedź:*

*W ostatecznej wersji projektu (PT) brak ściany oporowej nr 3. Ściana oporowa nr 3 nie będzie realizowana.”*

*„Pytanie nr 20*

*Zgodnie z rysunkiem nr 2 Szczegół ławek w skwerze rekreacyjnym, do wykonania są ściany oporowe prefabrykowane typu L. Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze, w których należy przyjąć wycenę tych elementów.*

*Odpowiedź*

*Zakres prac określono w poz. 238 – 248”*

*„Pytanie nr 23*

*Prosimy o wskazanie lokalizacji ściany oporowej żelbetowej zgonie z przedmiarem poz. 238 – poz. 248.*




*Odpowiedź*

*Ściana oporowa znajduje się w skwerze „A”.”*

Czy ściany zaznaczone kolorem czerwonym zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 nie będą realizowane, czy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 są przewidziane w pozycjach 238-248?

Jeśli jednak będą realizowane to proszę o informację jaką metodą mają być wykonane. Prefabrykaty typu L czy monolitycznie. Jeśli monolitycznie proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej wykonania tychże ścian. Proszę również o określenie sposobu ich wykończenia.

Czy ściany zaznaczone kolorem zielonym są zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 wyszczególnione   
w pozycjach 238-248 co wskazuje na wykonanie ich metodą monolityczną czy zgodnie z projektem wykonane jako prefabrykat typy L.



Proszę o udostępnienie dokumentacji dotyczącej balustrad na ścianach oporowych. Szczególnie proszę   
o uzupełnienie informacji w SSTWiOR - *(SST) – B 06.04 Elementy ślusarsko-kowalskie i wyposażenie.* Informacje te są niezbędne w celu wykonania należytej wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamieszczamy rzut skweru po wprowadzonych zmianach, a także przekrój przez mury oporowe prefabrykowane.

Nie przewidujemy  balustrad przy schodach, przy kaskadach, jedynie pochwyt od strony murku oporowego -  schodach przy zegarze.

**Pytanie nr 2**

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 20.02: „Pytanie nr 9 Proszę o określenie parametrów wielkościowych planowanych nasadzeń (w przypadku drzew wysokość, obwód pnia; w przypadku pozostałych wielkość pojemnika). Odpowiedź: Drzewka liściaste o pokroju alejowym, pień prosty   
i prawidłowo rozwinięty, korona rozpoczynająca się na wysokości ok.2,2m, obwód pnia na wysokości 1m 14-18cm; drzewa pojemnikowane - wielkość pojemnika min. 10l, przerośnięta bryła korzeniowa min. 1 rok; Skwer "A" - nasadzenia wzdłuż ogrodzenia - drzewa o pokroju kulistym - klon jesionolistny, miłorząb dwuklapowy - 6 szt - nasadzenia w donicach - buk pospolity - 3 szt - drzewa o pokroju płaczącym - jarząb pospolity, morwa biała, buk pospolity - 18 szt - świerk kaukaski, sosna hakowata ( jeżek na pniu) - 45 szt Plac przed wejściem głównym do budynku: - ogród wertykalny - dł 25m, wysokość 2,2m - nasadzenia wzdłuż ogrodzenia : jarząb pospolity - 8 szt - przed budynkiem - migdałowiec - 1 szt Parking nr 3 - nasadzenia przy miejscach postojowych - klon pospolity, wiśnia pikowana - 18 szt - wzdłuż drogi dojazdowej ( przy wejściu bocznym do przedszkola) - lagestroema - 6 szt Parking nr 4, skwer "B" - klon zwyczajny - 7 szt - tulipanowiec - 5 szt - migdałowiec - 5 szt - krzewy ozdobne przy skwerach zielonych - 30 szt ( np. rododendron, hortensja, piwonia, tawuła, tawuła szara, trawa ozdobna wysoka, funkia, żurawka)”

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie konkretnych odmian drzew i krzewów, ponieważ np. buk pospolity posiada kilka różnych odmian, znacząco zróżnicowanych cenowo. Tym samym prosimy o wyszczególnienie, ile konkretnie sztuk każdej odmiany roślin należy sadzić.

2. Prosimy o sparametryzowanie każdego rodzaju drzew i krzewów.

3. Prosimy o potwierdzenie konieczności sadzenia drzew w donicach (buk pospolity). Przyjęty przez Zamawiającego obwód drzewa wskazuje na sporą wysokość, co świadczy również o rozbudowanej bryle korzeniowej, zatem niemożliwe jest zasadzenie go w projektowanej donicy o wymiarach 70x70 cm.

4. Opisane wyżej gatunki roślin zupełnie odbiegają od tych w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące rośliny. Doprecyzowanie brakujących danych pozwoli realnie oszacować wartość zamówienia, a z uwagi na fakt iż różne odmiany poszczególnych gatunków roślin rzutują na koszty, jest to niezbędne.

**Odpowiedź:**

SKWER B/ PARKING NR 4

- 1szt x platan klonolistny, sadzonka w pojemniku 5l, wysokość min.120cm

- 8szt x kolumnowa sosna czarna, sadzonki 20-30cm, w pojemniku 2l

- 5szt x klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm

- 40 x niedźwiedzie futro, kostrzewa miotlasta, wysokość 20cm,

PARKING NR 3

- 18 szt x głóg, wysokość sadzonki min. 50cm

- 5 szt x klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm

PLAC PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM

-8 szt x klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm

-1szt x klon pospolity, kulisty, o żółtych liściach, na pniu, sadzonka w poj. 5l, wysokość min. 130cm

SKWER A

- 6szt x klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm

- 3szt x klon purple globe, na pniu,  kulisty, wysokość sadzonki 160-180cm, waga 2kg;

- 18szt x kolumnowa sosna czarna, zielona, sadzonka w poj. 2l, wysokość 40-50cm

- 18szt x miłorząb dwuklapowy menhir, wysokość sadzonki min. 40cm

- 72 szt x trawa : trzcinnik Karl Foerster, Proso Heavy metal, rozplenica japońska hameln

- 10szt pnącza - róża pnąca amadeus, doniczka 6l, kolor czerwony

 razem:

1. platan klonolistny, sadzonka w pojemniku 5l, wysokość min.120cm - 1szt

2. kolumnowa sosna czarna, sadzonki 20-30cm, w pojemniku 2l -  26 szt

3. klon pospolity, na pniu,  globosum, o zielonych liściach, pojemnik C3, wysokość sadzonki min. 160cm - 24 szt

4. klon pospolity, kulisty, o żółtych liściach, na pniu, sadzonka w poj. 5l, wysokość min. 130cm - 1 szt

5.  klon purple globe, na pniu,  kulisty, wysokość sadzonki 160-180cm, waga 2kg - 3 szt

6. głóg, wysokość sadzonki min. 50cm - 18szt

7. miłorząb dwuklapowy menhir, wysokość sadzonki min. 40cm - 18szt

8. trawa : trzcinnik Karl Foerster, Proso Heavy metal, rozplenica japońska hameln - 72szt

9. niedźwiedzie futro, kostrzewa miotlasta, wysokość 20cm - 40szt

10. róża pnąca amadeus, doniczka 6l, kolor czerwony - 10szt


W załączniku przesyłam także dane o produkcie, wygląd, szczegóły.

**Pytanie nr 3**

Proszę o wyjaśnienie. Na rysunku PZT znajdują się elementy, które nie są opisane (wskazane czerwonymi strzałkami). Z czego mają być wykonane te elementy? Brak rysunku przekrojowego.

Na rys. 14 jest przekrój przez skwer z donicami), nierówność terenu należy „wystopniować” przez montaż elementów prefabrykowanych- brak przekroju całego terenu w tym obszarze-proszę więc   
o informację ile takich stopniu terenu jest. Czy Zamawiający potwierdzi, że są to 4 stopnie?

**Odpowiedź:**

****

Wskazane czerwone strzałki na rysunku są to mury oporowe do wykonania. Dokonano zmiany technologii wykonania tych murów na żelbetowe prefabrykowane. Ilości elementów i stopni wskazano na dołączonych rysunkach:

24.02.2023 SZCZEGÓŁ SKWERU REKREACYJNEGO.pdf

24.02.2023 PRZEKROJE A-A, B-B, C-C PRZEZ SKWER REKREACYJNY (1).pdf

Ponadto Zamawiający informuję, iż należy zastosować krawężniki granitowe oraz obrzeża granitowe.

**Pytanie nr 4**

Proszę o potwierdzenie ilości sztuk totemów informacyjnych, które należy zamontować. Brak ich oznaczenia na rysunku PZT, a jest to kosztowny element. Czy ma to być ilość zgodna z przedmiarem?2szt?

**Odpowiedź:**

Należy zamontować 2 totemy. Totemy oznaczone zostały na dołączonym rysunku:

24.02.2023 SZCZEGÓŁ SKWERU REKREACYJNEGO.pdf

**Zmiany dotyczące SWZ**

* **W rozdziale VIII ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, powyższe oznacza, iż Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.03.2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.

* **W rozdziale IX:**

**ust. 1.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Ofertę należy złożyć do dnia **02.03.2023r**. **do godziny** **10:00** na Platformie przetargowej <https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,116956,ab36d0ab2bf76698bc936a7f0be7fd9d.html>

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

**ust. 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.03.2023r. o godzinie 10:15** na komputerze Zamawiającego poprzez odszyfrowanie i pobranie z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W wycenie należy uwzględnić wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w udzielonych odpowiedziach.

Załączniki:

- przekroje

- rys. szczegół skweru rekreacyjnego

- opis drzew, krzewów

- aktualny przedmiar robót

***Wójt Gminy Mszana***

***/-/ mgr Mirosław Szymanek***